**Návod k použití**

-Vložte klíč do zámku, otočte ho ve směru hodinových ručiček a vyberte "podkovu".
-Otočte "podkovu" o 180 stupňů a vložte zpět do zámku. Visací zámek vydá krátký zvukový signál, vyjměte klíč a poplach se nastaví po 15 sekundách. Když se poprvé za 5 sekund dotknete visacího zámku, ozve se výstražný zvuk.
-Když se znovu dotknete visacího zámku, siréna začne vydávat 110 dB hlasitý zvuk v 10sekundových intervalech.
-Poplach se vypne po 35 sekundách nebo vytažením visacího zámku z visacího zámku.